myPhone N23 plus 5G
Wymiana LCD

Poziom trudności: ŚREDNI
Szacowany czas: 30 min
Narzędzia:
· płaska pęseta
· plastikowy otwieracz
· kostka gitarowa
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1. Demontaż wyświetlacza LCD
Wyświetlacz LCD można oddzielić od obudowy za pomocą plastikowej kostki. Należy to zrobić bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić modułu LCD.

KROK 0 
Wyjmij tackę SIM za pomocą przeznaczonego do tego narzędzia. Slot SIM znajduje się po lewej stronie urządzenia.
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KROK 1 
Ostrożnie wprowadź plastikową kostkę pod wyświetlacz.
Kostka powinna być włożona do połowy swojej szerokości. Następnie ostrożnie podważ ekran.
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2. Demontaż osłony płyty głównej i płytki dodatkowe
Po oddzieleniu wyświetlacza LCD należy zdjąć osłonę płyty głównej i płytki dodatkowej.

KROK 1
W pierwszej kolejności odkręć 16 śrubek z osłony płyty głównej i płytki dodatkowej.
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KROK 2
Aby oddzielić osłonę płyty głównej i płytki dodatkowej, użyj płaskiej pęsety i unieś ją.
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3. Demontaż płyty głównej i płytki dodatkowej
KROK 1
Za pomocą płaskiej pęsety najpierw odłączą taśmę baterii (białe oznaczenie). Następnie odkręć 2 śrubki (zielone oznaczenie), odłącz 2 anteny RF (niebieskie oznaczenie) i 4 taśmy (żółte oznaczenie).
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KROK 2	
Za pomocą pęsety podważ i wyjmij płytę główną oraz płytkę dodatkową.
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KROK 3
Użyj płaskiej pęsety i delikatnie podważ oraz wyjmij pozostałe części z urządzenia:
- kamerę tył
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- głośnik słuchawkowy
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- głośnik[image: ]

3. Demontaż baterii

KROK 1
Odklej plastikową folię od baterii, a następnie pociągnij do siebie, aby oddzielić baterię od obudowy.
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4. Montaż nowego LCD
Przygotuj nowy moduł LCD. Przeprowadź powyższe czynności w kolejności odwrotnej, żeby ponownie zmontować telefon.

Kontakt
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami, jeśli masz dodatkowe pytania.
Znajdź centrum serwisowe
Sprawdź lokalizację najbliższego serwisu. Niezależnie od tego, czy produkt jest na gwarancji, czy nie, możesz liczyć na naszą pomoc.
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Warning:

It is forbidden to disassemble,

strike, squeeze or throw into the fire.

If there is a serious expansion, do not
continue to use.

Do not place in a high-temperature
environment.

The battery is forbidden to be used after
soaking.
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Rated Capacity: 4900mAh(18.96 Wh)
Typical Capacity: 5000mAh(19.35Wh)
Limited Charge Voltage:4.45V
Manufacturing: Huizhou highpower technology
Co.,Ltd.

Made in China
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